fatload mmc 0:1 $fpgadata soc_system.rbf;
fpga load 0 $fpgadata $filesize;
setenv fdtimage soc_system.dtb;
setenv mmcboot 'setenv bootargs console=ttyS0,115200 uio_pdrv_genirq.of_id=generic-uio root=${mmcroot} rw rootwait;bootz ${loadaddr} - ${fdtaddr}';
run bridge_enable_handoff;
mw.l 0xFF220140 0x1 1;
mw.l 0xFF220140 0x0 1;
run mmcload;
run mmcboot;
